**Fakulta materiálově-technologická – katedra 618**

**Stůl pod laboratorní váhy – 1ks – umístění G231**

**Váhový stůl s boční skříňkou**



antivibrační deska z vysoce kvalitní leštěné žuly (rozměry desky: 450 x 450 mm) **- ANO**

celkové rozměry stolu (š x v x h): 1200 x 800 x 750 mm **- ANO**

možnost výškového nastavení nožiček **- ANO**

umístění skříňky na pravé straně **– ANO**

**Stůl pod přístroje – 13ks – umístění G204+G231**

**Pracovní stůl dílenský - šířka 1200mm se skříňkou**



1ks

Hmotnost-55 -60 kg

Záruka-min. 24měsíců

Rozměr stolu v x š x h 880 x 1200 x 700 mm.

masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky

po obvodu jsou sražené hrany**- ANO**

povrch je ošetřen lněným olejem**- ANO**

tloušťka pracovní desky 40 mm**- ANO**

rozměr desky š x h 1200 x 700 mm**- ANO**

barva konstrukce stolu RAL 7035 - šedá**- ANO**

výška nohy 840 mm**- ANO**

hloubka nohy 680 mm**- ANO**

nosnost jedné nohy 500 kg**- ANO**

rozměr kovové skříňky v x š x h 840 x 480 x 600 mm**- ANO**

na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm

2 x police**- ANO**

police přestavitelná po 25 mm**- ANO**

nosnost police 40 kg**- ANO**

centrální zamykání**- ANO**

barva korpusu plechové skříně světle šedá RAL 7035**- ANO**

barva čela zásuvek světle modrá RAL 5012**- ANO**

**Dílenský stůl pracovní - šířka 1500mm se dvěma zásuvkami**



4ks

Hmotnost-75 -80 kg

Záruka-min. 24měsíců

Rozměr stolu v x š x h 880 x 1500 x 700 mm.

Nosnost stolu 900 kg

masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky**- ANO**

po obvodu jsou sražené hrany**- ANO**

povrch je ošetřen lněným olejem**- ANO**

tloušťka pracovní desky 40 mm**- ANO**

rozměr desky š x h 1500 x 700 mm**- ANO**

barva konstrukce stolu RAL 7035 - šedá**- ANO**

výška nohy 840 mm**- ANO**

hloubka nohy 680 mm**- ANO**

nosnost jedné nohy 500 kg**- ANO**

rozměr kovové skříňky v x š x h 218 x 480 x 600 mm**- ANO**

zásuvkový box má výšku zásuvek 1 x 129 mm (jedno zásuvkový)

komfortní hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky**- ANO**

nosnost police 40 kg**- ANO**

centrální zamykání**- ANO**

barva korpusu plechové skříně světle šedá RAL 7035**- ANO**

barva**čela zásuvek**světle modrá RAL 5012**- ANO**

**Pracovní stůl dílenský - šířka 1500mm se dvěma skříňkami**



3ks

Hmotnost-100 -110 kg

Záruka-min. 24měsíců

Rozměr stolu v x š x h 880 x 1500 x 700 mm.

nosnost stolu 1100 kg

masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky**- ANO**

po obvodu jsou sražené hrany**- ANO**

povrch je ošetřen lněným olejem**- ANO**

tloušťka pracovní desky 40 mm**- ANO**

rozměr desky š x h 1500 x 700 mm**- ANO**

barva konstrukce stolu RAL 7035 - šedá**- ANO**

výška nohy 840 mm**- ANO**

hloubka nohy 680 mm**- ANO**

nosnost jedné nohy 500 kg**- ANO**

rozměr kovové skříňky v x š x h 840 x 555 x 600 mm**- ANO**

na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm

2 x police**- ANO**

police přestavitelná po 25 mm**- ANO**

nosnost police 50 kg**- ANO**

centrální zamykání**- ANO**

barva korpusu plechové skříně světle šedá RAL 7035**- ANO**

komfortní AL madlo**- ANO**

barva**čela zásuvek**světle modrá RAL 5012**- ANO**

**Dílenský stůl pracovní - šířky 1500mm s kontejnerem a zásuvkami**



2ks

Záruka-min. 24měsíců

Rozměr stolu v x š x h 880 x 1500 x 700 mm.

nosnost stolu 1100 kg

masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky**- ANO**

po obvodu jsou sražené hrany**- ANO**

povrch je ošetřen lněným olejem**- ANO**

tloušťka pracovní desky 40 mm**- ANO**

rozměr desky š x h 1500 x 700 mm**- ANO**

barva konstrukce stolu RAL 7035 - šedá**- ANO**

výška nohy 840 mm**- ANO**

hloubka nohy 680 mm**- ANO**

nosnost jedné nohy 500 kg**- ANO**

rozměr kovové skříňky v x š x h 840 x 555 x 600 mm**- ANO**

na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm

kontejner má výšku zásuvky 1 x 129 mm**- ANO**

výsuv zásuvky 80%**- ANO**

nosnost zásuvky 90 kg**- ANO**

skříňka má jednu polici**- ANO**

police je přestavitelná po 25 mm**- ANO**

nosnost police 50 kg**- ANO**

centrální zamykání**- ANO**

komfortní AL madlo s drážkou pro vložení popisu**- ANO**

barva korpusu plechové skříně světle šedá RAL 7035**- ANO**

barva**čela zásuvek**světle modrá RAL 5012**- ANO**

**Dílenský stůl pracovní - šířka 2000mm ALCERA UNI se skříňkou**

1ks



Hmotnost-70 -80 kg

Záruka-min. 24měsíců

Rozměr stolu v x š x h 880 x 2000 x 700 mm.

nosnost stolu 1000 kg

masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky**- ANO**

po obvodu jsou sražené hrany**- ANO**

povrch je ošetřen lněným olejem**- ANO**

tloušťka pracovní desky 40 mm**- ANO**

rozměr desky š x h 2000 x 700 mm**- ANO**

barva konstrukce stolu RAL 7035 - šedá**- ANO**

výška nohy 840 mm**- ANO**

hloubka nohy 680 mm**- ANO**

nosnost jedné nohy 500 kg**- ANO**

rozměr kovové skříňky v x š x h 840 x 480 x 600 mm**- ANO**

na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm

2 x police**- ANO**

police přestavitelná po 25 mm**- ANO**

nosnost police 40 kg**- ANO**

centrální zamykání **- ANO**

barva korpusu plechové skříně světle šedá RAL 7035**- ANO**

barva**čela zásuvek**světle modrá RAL 5012**- ANO**

**Pracovní stůl dílenský - šířka 2000mm ALCERA PROFI se dvěma skříněmi**

2ks



Hmotnost-110 -120 kg

Záruka-min. 24měsíců

Rozměr stolu v x š x h 880 x 2000 x 700 mm.

nosnost stolu 1000 kg

masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky**- ANO**

po obvodu jsou sražené hrany**- ANO**

povrch je ošetřen lněným olejem**- ANO**

tloušťka pracovní desky 40 mm**- ANO**

rozměr desky š x h 2000 x 700 mm**- ANO**

barva konstrukce stolu RAL 7035 - šedá**- ANO**

výška nohy 840 mm**- ANO**

hloubka nohy 680 mm**- ANO**

nosnost jedné nohy 500 kg**- ANO**

rozměr kovové skříňky v x š x h 840 x 555 x 600 mm**- ANO**

na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm

2 x police**- ANO**

police přestavitelná po 25 mm**- ANO**

nosnost police 50 kg**- ANO**

centrální zamykání**- ANO**

barva korpusu plechové skříně světle šedá RAL 7035**- ANO**

komfortní AL madlo**- ANO**

barva**čela zásuvek**světle modrá RAL 5012**- ANO**

**Stůl laboratorní jednostranný – 3ks – umístění G231**

3ks



Rozměr 200x86x75cm (ŠxVxH)

Úložná prostor – skříňky a šuplíky po celé délce stolu**- ANO**

Pracovní deska 70-80cm hloubka**- ANO**

Výška 85-90cm

Deska- Musí být multifunkční, praktická a musí mít odolný povrch z postformingu tl. 28 (38) mm Dřevotřískové desky s odolnou vrstvou laminátu

**Stůl laboratorní oboustranný – 1ks- umístění G231**

1ks

příklady:

|  |  |
| --- | --- |
| stahování | Bez názvughj |
| C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\grggrrg.jpg | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\980626060.png |

Rozměr celkem 360x86x150cm (ŠxVxH)

Výška 85-90cm

Úložná prostor – skříňky a šuplíky po celé délce stolu**- ANO**

Pracovní deska 2x 70-75cm hloubka**- ANO**

Pracovní desky s lepenou keramickou dlažbou tl. 32 mm Na nosném jádru z laminotřískové desky**- ANO**

Médiová nástavba **- ANO**

Výška 60cm**- ANO**

Odkapávač (trny) na umyté laboratorní sklo**- ANO**

Pro rozvod a umístění vývodů plynných a kapalných médií a elektrické energie **- ANO**

Zemní Plyn, zásuvky, voda, odpad **- ANO**

Připojení k rozvodu plynu, vody, elektřiny a odpadu zajistí dodavatel.

2 dřezy (na každé straně jeden) + 2 dřezy (volně stojící) **- ANO**

2ks dřez (volně stojící)

Rozměry: 600 x 600 x 850 mm

nohy spojené pomocí šroubů, díra v prostoru pro baterii uprostřed ø 33 mm (zaslepená) **- ANO**