1. **Mobilní vitrína**

**Specifikace uzamykatelné vitríny**

**Počet:** 3 kusy

**Materiál:** bílá bříza, ABS hrany, bezpečnostní sklo (police), kovová kolečka s možností brždění, kovová police se zarážkou, zámek na roletu, zadní strana hladká pro možnost polepu.

Výška 170 cm, šířka 100 cm, hloubka 60 cm

**Popis skříně:**

Jedná se mobilní skříň, uzavíratelná roletou s pouzdrem v horní části, uzamykatelnou.

Požadavek na pevnost a bezpečnost.

**Dole:** 2 šuplíky výška 20 cm po šířce skříně

**Středová část:** rozdělná na 2 poloviny, jedna se 3 skleněnými policemi druhá s tyčí na ramínka, výška 110 cm

**Nahoře:** úložný díl se sklopenou policí se zarážkou proti sklouznutí uložených věcí, výška 20 cm.

**Roleta:** Odolný plast – světle šedá barva

1. **Kuchyňka**

Rozměry linky: 86 cm šířka, 57, 5 cm hloubka, výška spodní skříňky po desku 90 cm, výška mezi spodní a horní skříňkou, tzn. výška zadní + bočních desek ve výšce 60 cm, výška horní skříňky 70 cm. Celková výška sestavy tedy 220 cm. Do zadní desky přijde otvor pro vodovodní baterii.

Materiál: dřevotřísková deska

Barva: bílá lesklá

Spodní skříňka se dvěma policemi, s dvířky a úchyty. Horní skříňka se třemi policemi, s dvířky a úchyty.

Kuchyňská pracovní deska bílá + nerezový dřez s odkapávačem.

Další informace:

Stávající obklad odstraní zadavatel + natáhne lepidlo, aby dodavatel jen skříňky mohl vsadit. Rozměr bude tedy od stěn, ne od stávajícího obkladu, to je 86 cm na šířku, 57,5 cm hloubka.

Vodovodní baterie zůstane stávající, zadavatel odpojí vodu, po instalaci napojí zpět.

Zásuvku, kabeláž a instalační krabice (viz foto Kuchyňský kout) přemístí zadavatel před montáží linky. Prostor bude plně k dispozici pro linku.

Ilustrační foto:





