**Podrobná specifikace**

**Realizace svarových spojů s aplikací kompozitních vrstev a tmelů na jaderných elektrárnách**

**Předmět a popis požadovaných služeb:**

* Zhotovení homogenních svarových spojů vč. svarových úkosů plechů z materiálu P265GH (1 svarový spoj o délce 500 mm, tloušťka 4-8 mm/Kč, bez DPH/včetně DPH)
* Zhotovení homogenních svarových spojů vč. svarových úkosů plechů z materiálu 1.4541 (1 svarový spoj o délce 500 mm, tloušťka 4-8 mm/Kč, bez DPH/včetně DPH)
* Zhotovení homogenních svarových spojů vč. svarových úkosů plechů kombinací materiálů P265GH a 1.4541 (1 svarový spoj o délce 500 mm, tloušťka 4-8 mm/Kč, bez DPH/včetně DPH)
* Spolupráce – dohled při provádění krycích vrstev kompozitními materiály a těsnícími tmely na JE (1 hodina/Kč, bez DPH/včetně DPH)
* Spolupráce - dohled při zajišťování přídavných materiálů pro svařování homogenních a heterogenních svarových spojů pro JE (1 hodina/Kč, bez DPH/včetně DPH)