Příloha č. 1 - **Technická specifikace**

**Technická specifikace**

**Zajištění výstavních expozic pro veletrh pracovních příležitostí kariéra+ 2023**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výstavby, montáže a demontáže výstavních expozic z interiérového výstavního modulárního systému pro veletrh pracovních příležitostí kariéra+ 2023. Z výstavního modulárního systému bude možné složit tři druhy stánků v níže uvedené specifikaci/půdorysu (délka x hloubka x minimální výška):

* **Stánek 1 (malý stánek)**: 2 m x 1 m x 2,5 m; uzavřen ze tří stran (2x boční stěna, 1x zadní stěna);
**celkem 27 ks**;
* **Stánek 2 (stánek standard)**: 3 m x 2 m x 2,5 m; uzavřen ze tří stran (2x boční stěna, 1x zadní stěna); **celkem 52 ks**;
* **Stánek 3 (rohový stánek)**: 3 m x 2 m x 2,5 m; uzavřen ze dvoustran (1x boční stěna , 1x zadní stěna); **celkem 21 ks**.

**Požadované parametry:**

* Modulární systém musí umožňovat vzájemné navazování stánků z důvodu úspory místa, bude-li to potřebné.
* Stěny stánků mohou být využívány jako polepové plochy, proto musí být z pevného, tvrdého a hladkého materiálu, který umožňuje jednoduchou instalaci a následné odstranění polepových fólií.
* Materiál musí být z lehkého materiálu, jelikož jeho instalace bude umístěna v budově Auly VŠB-TUO.
* Součástí stánku musí být vrchní přední límec, který umožňuje polep s názvem vystavujícího (polep bude v přibližné velikosti /výška x délka/ 33 cm x až 300 cm). Dle rozměrů stánků. Pod pojmem "límec" se rozumí část konstrukce sloužící jako podklad pro průhlednou samolepku dle technické specifikace s černobílými či barevnými písmeny.
* Součástí každého stánku musí být prodlužovací elektrický kabel min. se třemi zásuvkami.
* Modulární systém, resp. výstavní materiál, musí být čistý a nepoškozený.

Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava do, resp. z, místa plnění (tzn. dovoz a odvoz výstavního materiálu).