Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek ze dne 06. 03. 2024

k veřejné zakázce malého rozsahu

|  |
| --- |
| Zadavatel:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00  právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb. IČ: 61989100  zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou  **Oprava a sanace prosto v budově Ústřední knihovny** |

Zadavatel na základě požadavku dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 02. 2024 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje dotazy vč. odpovědí.

**Dotaz č. 1 vč. odpovědí:**

Dobrý den,  
prosíme o vysvětlení veřejné zakázky.

1) Jedná se úklid před zahájením i po dokončení, jakým způsobem? Kde budou regály, knihy apod? Máme řešit my nebo budou vystěhovány před realizací?

Odpověď:

Úklid bude proveden po ukončení stavebních a sanačních prací, tedy až jako finální komplexní úklid, a to v celém dotčeném prostoru, a to včetně všech technologií, zařízení a materiálů v prostoru, 1 200m x 2, vč. oken. Regály budou vystěhovány před zahájením stavebních prací a jejich stěhování není předmětem této veřejné zakázky. Stěhování knih taktéž není předmětem této veřejné zakázky. Pokud zůstane na místě stavby drobný nábytek (do 20 židlí a 10 stolů), tyto posune dodavatel na jedno určené místo v přízemí knihovny – přesun do max. 50m.

2) Jaký bude typ krytiny? Jaký typ soklíků? Podlaha je již suchá? Nebude se vysoušet po demontáži?

Odpověď:

Typ krytiny marmoleum, tloušťky 2,5 mm, sokly k marmoleu – lišty nebo jiné ukončení.

MARMOLEUM tl.2,5mm

PŘECHODOVÁ LIŠTA (vč. mtž.) Celkem  = 30 m

SOKLOVÁ LIŠTA (vč. mtž.) = 300 m

Vzorkování barvy marmolea se uskuteční s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy v sídle zadavatele. Zadavatel v souvislosti s tímto doplnil návrh smlouvy o dílo o vzorkování barevnosti marmolea.

Podlaha je kompletně suchá.

3) Sokly- tím je myšleno sokly k marmoleu?

Odpověď:

Ano, sokly k marmoleu.

4) SDK se mají komplet demontovat a provést v plném rozsahu nové? Jaký typ SDK? (požár, obyč, izolace?)

Odpověď:

Jsou již demontované, vyříznuté, a jedná se o obnovu poškozených – SDK dát nové, standardní dle ostatních navazujících na staré, nepoškozené části SDK.

5) Standart malba nebo bude někde i omyvatelná? (latex, apod.)

Odpověď:

Standard – např. primalex plus, neomyvatelná.

6) Co vše se má odvážet kromě vybouraných SDK a podlah - i nějaký nábytek, vybavení, apod?

Odpověď:

Odvážet se bude staré marmoleum, suť, omítka, lišty, drobný stavební odpad. Nábytek se nebude odvážet -viz odpověď na dotaz č. 1.

7) Svítidla- jak nacenit? Má se tedy měnit 40ks za nová? Jaký typ svítidel?

Odpověď:

Svítidla jsou na místě, jsou pouze demontovaná a požadavek zadavatele je tato svítidla zavěsit. Je zde možnost, že došlo k poškození starého úchytu, lan a trubic při demontáži.

Předpoklad je cca do 50 % poškozených lan a trubic ke světlům, tyto zadavatel požaduje nahradit.

8) Elektro- má být pouze revize?

Odpověď:

Ano, revize světel, které se zavěsí.

9) VZT- co vše se má dělat? Popis, upřesnění.

Odpověď:

VZT cca do 30m délky ležící na zemi zpět zavěsit do cca 3 m výšky na původní VZT trubky, nutno VZT založit zpět, odzkoušet, kdy průměr trubek je cca 300-400 mm, jsou uloženy na místě.

10) Seškrábaní omítky do 2cm hloubky znamená oklepat podklad včetně nahození? - V jakém rozsahu?

Odpověď:

Požadavek na opravu omítky je nově upraven v příloze č. 1.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, doplnění a změnám zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem nově stanovena **do 15. 03. 2024 v 08:00 hod**., přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne jejich zpřístupnění.

Příloha:

Příloha 1 Soupis sanačních a stavebních prací\_aktualizace 060324

Příloha 2 Smlouva o dílo\_aktualizace 060324

V Ostravě dne 06. 03. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava