**Stůl do laboratoře 1**

**Stůl se skládá z laboratorní desky, skříňky laboratorní jednodvéřové 2 ks, skříňky laboratorní pětizásuvkové 2ks, police nástěnné 2ks**

**Skříňka laboratorní jednodvéřová**

**Rozměry: šířka x hloubka x výška 450 x 750 x 870 mm**

Popis: E-LSD 1

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu skříňky budou tloušťky 18 mm, záda skříňky z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu skříňky (viditelné i skryté) budou olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu 1 police z LTD tl. 18 mm přestavitelná ve čtyřech výškových úrovních a upevněna podpěrkami s pojistkou proti vysunutí, přední hrana olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm.

Dveře z LTD tl. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných miskových samodovíracích závěsech s úhlem otevření 110°, barva skříně – světle šedá. Závěsy dveří budou umožňovat beznářaďovou demontáž dveří od korpusu (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dveře budou vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytka na dveřích skříňky celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 96 mm, ø 10 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka bude postavena na výškově stavitelných kovových nohách kruhového průřezu s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Výška noh 150 mm, ø 30 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka bude dodávána v pravolevém provedení, tj. umožňovat volitelnost levého či pravého provedení otevírání dveří až při samotné instalaci skříňky či montáže do celku pracovního stolu.

Skříňku bude možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na dveře.

Nábytek bude mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou bude tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

**Skříňka laboratorní pětizásuvková**

**Rozměry: šířka x hloubka x výška 450 x 750 x 870 mm**

Popis: E-LSZ 5

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (LTD). Jednotlivé dílce korpusu skříňky budou tloušťky 18 mm, záda skříňky z jednostranně lakované (popř.fóliované) dřevovláknité desky tl. 3 mm.

Všechny hrany dílců korpusu skříňky (viditelné i skryté) budou olepeny plastovou hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm.

Uvnitř korpusu skříňky 5 korpusů zásuvek s kovovými boky s integrovaným částečným kolečkovým výsuvem s protihlukovou úpravou a nosností min. 25 kg. Kovové boky zásuvek budou umožňovat výškové seřízení čel zásuvek (např. Hettich, Blum, Grass a obdobné). Dno a zadek zásuvky z LTD tl. 16 mm, kdy horní hrana zadku bude olepena plastovou hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Barevné provedení korpusu zásuvek - bílá.

Čela z LTD tl. 18 mm s po obvodě nalepenou plastovou hranou z materiálu ABS o tl. 2 mm, hrany i rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšena na seřizovacích příchytkách kovových boků korpusů zásuvek, barva skříně – světle šedá. Čela musí být vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Úchytky na čelech zásuvek, celokovová tvarově znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující obsluze intuitivní otevírání, rozteč 96 mm, ø 10 mm, povrchová úprava chromovaná.

Skříňka bude postavena na výškově stavitelných kovových nohách kruhového průřezu s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Výška noh 150 mm, ø 30 mm, povrchová úprava chromovaná.

Zásuvkové členění skříňky bude řešeno, jedna spodní zásuvka a 4 stejné horní zásuvky a ty musí umožňovat vzájemnou zaměnitelnost kompletních zásuvek (korpusů včetně čel) mezi sebou v rámci skříňky.

Skříňku bude možné dodatečně montážně vybavit zámkem s cylindrickou vložkou na horní zásuvku.

E-LSZ5-450_565_870Nábytek bude mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou bude tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

**Pracovní deska**

**Rozměry: šířka x hloubka x výška 3320 x 750 x 25 mm**


Popis: PD PF-750

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Tyto pracovní desky budou splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou bude tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:



**Police nástěnná**

**Rozměry: šířka x hloubka x výška 3320 x 300 x 368 mm**

Police nástěnná

Popis: Police TUK

Závěsná nástěnná police s letmým uložením pomocí kovového držáku montovaného do zdi.

Přední hrana police olepeny hranou ABS tl.2 mm s rádiusem na hranách R2 mm, ostatní hrany z materiálu ABS 0,5mm.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních zkouškách a být ve shodě s EN 14 056.

