HAVARIJNÍ ÚPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ A TĚLOCVIČNĚ VŠB-TUO NA UL. STUDENSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Kabelová listina |  |
| Chyba! Odkaz není platný. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Typ** | **Od položky** | **Do položky** | **Délka [m]** | **Poznámka** |
|  | **ROZVADĚČ DT-7** |  |  |  |  |
| WS 3.01 | JYTY-O 2 x 1 | DT-7 XUI | 3.01 | STÁVAJÍCÍ |  |
| WS 3.02 | JYTY-O 2 x 1 | DT-7 XUI | 3.02 | 6 |  |
| WL 3.03 | CYKY-J 3 x 1,5 | DT-7 X2 | 3.03 | 6 |  |
| WS 3.03 | JYTY-O 2 x 1 | DT-7 XUI | 3.03 | 6 |  |
| WS 3.04 | JYTY-O 4 x 1 | DT-7 XAO | 3.04 | 10 |  |
| WS 3.05 | J-H-(St)H 1x2x0,8 | DT-7 XUI | 3.05 | 30 |  |
| WS 3.06 | J-H-(St)H 1x2x0,8 | DT-7 XUI | 3.06 | 50 |  |
| WS 6.01 | JYTY-O 2 x 1 | DT-7 XUI | 6.01 | 7 |  |
| WL 6.02 | CYKY-J 3 x 1,5 | DT-7 X2 | 6.02 | 7 |  |
| WS 6.03 | JYTY-O 4 x 1 | DT-7 XAO | 6.04 | 7 |  |
| WS 7.01 | JYTY-O 2 x 1 | DT-7 XUI | 7.01 | 7 |  |
| WL 7.02 | CYKY-J 3 x 1,5 | DT-7 X2 | 7.02 | 6 |  |
| WS 7.02 | JYTY-O 4 x 1 | DT-7 XA | 7.02 | 6 |  |
| WS 7.03 | JYTY-O 4 x 1 | DT-7 XAO | 7.03 | 6 |  |
| WS 7.04 | J-H-(St)H 1x2x0,8 | DT-7 XUI | 7.04 | 32 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KABELY CELKEM |  |  |  |  |
|  | JYTY-O 2 x 1 |  |  | 20 |  |
|  | JYTY-O 4 x 1 |  |  | 29 |  |
|  | J-H-(St)H 1x2x0,8 |  |  | 112 |  |
|  | CYKY-J 3 x 1,5 |  |  | 19 |  |
|  | CY 6 zelenožl. |  |  | 18 |  |
|  | MERKUR 50x50 |  |  | 6 |  |
|  | Lišta LV 18 x 13 |  |  | 35 |  |
|  | Lišta LV 17 x 17 |  |  | 16 |  |
|  | Lišta LV 24 x 22 |  |  | 20 |  |
|  | Krabice přístrojová |  |  | 3 |  |
|  | Trubka panceřová 13,5 mm plast | |  | 12 |  |