**Specifikace zařízení**

Plovoucí obslužná plošina je součástí „Akumulační vodní elektrárny nového typu s plovoucí nádrží“ (dále jen AVE 2) a bude předmětem výroby a dodávky. Bude sloužit k přístupu obsluhy k modulům AVE 2 ze břehu vodní nádrže. Základem plovoucí obslužné plošiny jsou vzájemně propojené části plošiny do požadovaného tvaru po obvodu AVE 2.

Obsah obrázku tráva, stadión, venku

Popis byl vytvořen automaticky

Obr. 1 Vizualizace návrhu jednotky AVE 2 s plovoucí obslužnou plošinou

Obsah obrázku skica, kresba, černobílá, umění

Popis byl vytvořen automaticky

Obr. 2 Vizualizace návrhu plovoucí obslužné plošiny s kotvícími prvky

**Předmět dodávky a požadavky**

Předmětem dodávky je vlastní výroba částí ocelových rámů a bezpečnostních zábradlí plovoucí obslužné plošiny a podpůrných rámových konstrukcí pro elektrické komponenty AVE 2, podle dodané výkresové dokumentace. Výkresová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, přičemž tato technická specifikace je její nedílnou součástí. Veškeré části ocelových rámů a konstrukcí budou s povrchovou úpravou zinkováním.

Dále budou součástí dodávky plastové pontony dle specifikace uvedené ve výkresové dokumentaci.

Dále budou součástí dodávky ocelové rošty a schodišťové stupně s povrchovou úpravou zinkováním dle specifikace uvedené ve výkresové dokumentaci.

Dále budou součástí dodávky kotvící prvky plošiny, které obsahují zemní vruty, ocelová lana a uchycení plošiny dle specifikace uvedené ve výkresové dokumentaci. Veškeré části kotvících prvků budou s povrchovou úpravou zinkováním.

Dále bude součástí dodávky veškerý spojovací materiál pro obslužnou plošinu, lanové svorky, úchyty ocelových roštů a ostatní materiál uvedený a specifikovaný ve výkresové dokumentaci.

Součásti dodávky bude i doprava veškerých částí plovoucí obslužné plošiny včetně plastových pontonů a ocelových roštů do lokality obce Polanka nad Odrou (GPS souřadnice: 49.773320, 18.154428).

Před započetím výroby svolá výrobce technickou poradu a bude kontaktovat odpovědnou osobu za technickou část projektu, kde budou upřesněny náležitosti výroby a časový postup výroby a dodávky jednotlivých částí obslužné plošiny.

Zadavatel si vyhrazuje právo na případné úpravy malého rozsahu (např. změna pozice děr) ve výrobní dokumentaci, které vyplynou z probíhajícího výzkumu a do začátku výroby mohou přinést nové poznatky a požadavky na úpravu. Veškeré úpravy budou provedeny do začátku výroby.

Zadavatel požaduje možnost kontroly výroby v průběhu výroby částí AVE 2.

Montáž na místě budou realizovat pracovníci zadavatele, výrobce však zabezpečí pomocnou technickou asistenci, a to minimálně 2 osoby.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel prohlašuje, že nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace a výkresové dokumentace, s nimiž se před podpisem tohoto dokumentu seznámil. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | V: dne: | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
|  | podpis oprávněné osoby | |  |  |