Provoz v budově bude zachován - provádět práce postupem, který zamezí zatečení přes střešní konstrukcí v době odstranění střešního pláště.
Po celou dobu bude zajištěna funkčnost (provizorní) hromosvodu.
Po celou dobu bude zajištěna funkčnost chilleru a chlazení v budově.
Termín realizace v období 2. 6. - 29. 8. 2025.
Zhotovitel zajistí volné konce VZT nad střechou proti vnikání vody a prachu.
Zhotovitel zajistí bezprašné provádění demontážních prací.
Zhotovitel doplní HMG, případně může HMG dopřesnit.


