**Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.**

**Technická specifikace „Kontrolní měřidla a měřicí zařízení“   
část II. „Kontrolní optická měřicí zařízení“**

**Kontrolní optická měřicí zařízení**

**Kontrolní optická měřicí zařízení musí splňovat alespoň následující kritéria:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Množství** | **Označení zboží/Parametr/popis** | **Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno!** | **Hodnota parametru či název nabízeného přístroje** |
| **1** | **1** | **Digitální nivelační soustava** | | |
| Výrobce | | *doplní účastník* |
| Přesné typové označení | | *doplní účastník* |
| Přesnost nivelace obousměrně, stejná nebo lepší než | 0,7 mm/km | *doplní účastník* |
| Přesnost dálkoměru pro vzdálenost do 10 m, stejná nebo lepší než | 10 mm | *doplní účastník* |
| Zvětšení nejméně | 24 | *doplní účastník* |
| Typ nivelace | Digitální | *doplní účastník* |
| Typ kompenzátoru | Magnetický | *doplní účastník* |
| Kombinace funkcí: | teodolit, nivelačního přístroj a dálkoměr | *doplní účastník* |
| Ovládacím software v češtině | Ano | *doplní účastník* |
| Dosah měření min. | 100 m | *doplní účastník* |
| Včetně stativu a pravítka | Ano | *doplní účastník* |
| Sluneční clona | Ano | *doplní účastník* |
| Kabel | Ano | *doplní účastník* |
| Přepravní kufr | Ano | *doplní účastník* |
| Stativ | Ano | *doplní účastník* |
| Teleskopická lať | Ano | *doplní účastník* |
| **2** | **1** | **Křížový laser** | | |
| Výrobce | | *doplní účastník* |
| Přesné typové označení | | *doplní účastník* |
| Přesnost (maximální chyba) | ±0,1 mm/1m | *doplní účastník* |
| Dosah minimálně (s přijímačem) | 200 m | *doplní účastník* |
| Ochrana stejná nebo lepší | IP 54 | *doplní účastník* |
| Dálkové ovládání | Ano | *doplní účastník* |
| Nabíječka | Ano | *doplní účastník* |
| Přepravní kufr | Ano | *doplní účastník* |
| Detektor | Ano | *doplní účastník* |
| Bateriový provoz minimálně | 10 hodin | *doplní účastník* |
| Návod | česky nebo anglicky | *doplní účastník* |
| Vertikální linie, minimální počet | 4 | *doplní účastník* |
| **3** | **1** | **Laserový dálkoměr** | | |
| Výrobce | | *doplní účastník* |
| Přesné typové označení | | *doplní účastník* |
| Dosah dálkoměru min. | 100 m | *doplní účastník* |
| Přesnost dálkoměru | ±1 mm | *doplní účastník* |
| Přenosné pouzdro | Ano | *doplní účastník* |
| Nabíjecí baterie | Ano | *doplní účastník* |
| Třída ochrany min. | IP54 | *doplní účastník* |
| Měření sklonu | Ano | *doplní účastník* |
| Přenos dat do počítače | Ano | *doplní účastník* |
| Brýle | Ano | *doplní účastník* |

*Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.*