**Kuchyňský kout** / Místnost E 304

**Rozměry celkové**

Soubor: E-304-0 -- Rozmery celkove.pdf

Šířka: 4112 mm

Hloubka: 840 mm

Výška: 2230 mm

**Boční panely**

Soubor: E-304-1 -- Bocni panely.pdf

Materiál: LDTD 18 mm

Dekor: Kronospan K015 PW Vintage Marine Wood

Hrana: ABS 2 mm

Opracování hrany: 1 × 45° nebo R1

Seznam dílů z plošného materiálu:

720 × 2212 mm / 2 ks

750 × 2230 mm

1042 × 2230 mm

70 × 2230 mm

89 × 2230 mm

1996 × 256 mm

**Skříňky**

Soubor: E-304-2 -- Skrinka.pdf

Úchytkový profil / Viz soubor: E-303-2 -- Skrinka.pdf

Rám + Úchytkový profil / Materiál: LDTD 18 mm

Dekor: Kronospan 0164 PE Anthracite

Hrana: ABS 2 mm

Opracování hrany: 1 × 45° nebo R1

Zádová deska / Materiál: Sololit / Tloušťka: …

Rozteč otvorů pro policové podpěrky: 32 mm / Police nastavitelná v rozsahu 160 mm

Spodní skříňky / Seznam dílů z plošného materiálu:

720 × 800 mm / 4 ks

724 × 716 mm

564 × 716 mm

Zádová deska / Rozměr: … / 1 ks

Zádová deska / Rozměr: … / 1 ks

Úchytkový profil / 4 lišty / 760 × 56 mm / 760 × 45 mm / 600 × 56 mm / 600 × 45 mm

Police / Rozměr: … / 1 ks

Horní skříňky / Seznam dílů z plošného materiálu:

490 × 660 mm / 6 ks

724 × 486 mm / 2 ks

564 × 486 mm / 4 ks

Zádová deska / Rozměr: … / 1 ks

Zádová deska / Rozměr: … / 2 ks

Police / Rozměr: … / 1 ks

Police / Rozměr: … / 2 ks

**Dvířka**

Soubor: E-303-4 -- Dvirka.pdf / E-303-4 -- Dvirka.pdf

Materiál: LDTD 18 mm

Dekor: Kronospan K015 PW Vintage Marine Wood

Hrana: ABS 2 mm

Opracování hrany: 1 × 45° nebo R1

Kování dvířek: S tlumením

Kování dvířek elektrorozvaděče: Bez tlumení + Magnety

Seznam dílů z plošného materiálu:

378 × 774 mm / 2 ks

378 × 689 mm / 2 ks

598 × 774 mm / 2 ks

598 × 689 mm / 2 ks

1018 × 2225 mm

**Sokl**

Viz soubor: E-303-4 -- Sokl.pdf

Materiál: LDTD 18 mm

Dekor: Kronospan K015 PW Vintage Marine Wood

Hrana: ABS 2 mm

Opracování hrany: 1 × 45° nebo R1

Seznam dílů z plošného materiálu:

1960 × 80 mm

**Pracovní deska**

Soubor: E-304-4 -- Pracovni deska.pdf

Materiál: 2 × LDTD 18 mm / Celková tloušťka: 36 mm

Dekor: Kronospan 0164 BS Anthracite

Hrana: ABS 2 mm

Opracování hrany: 1 × 45° nebo R1

Alternativa materiálu: Postforming 38 mm

Seznam dílů z plošného materiálu:

1958 × 737 mm

**Zádová deska**

Soubor: E-304-4 -- Pracovni deska.pdf

Materiál: LDTD 18 mm

Hrana: ABS 2 mm

Opracování hrany: 1 × 45° nebo R1

Alternativa dekoru: Dle postformingové pracovní desky

Seznam dílů z plošného materiálu:

1960 × 670 mm

**Elektroinstalace**

Soubor: E-304-5 -- Elektroinstalace.pdf

**Židle jednací TAURUS TN, čalouněná / počet kusů: 21**

Rám: Ocelový, černě lakovaný (N), oválný profil 15 × 30 mm

Potah: Textil, tmavě šedý

Nosnost: 120 kg

Stohovatelnost: 5 kusů

(viz Katalog firmy Antares 2016–2017, str. 87)

[](http://prime-dst.com/userfiles/productlargeimages/product_1206.jpg)

