**Podrobná specifikace**

**Zkoušení krycích vrstev kompozitních materiálů na jaderných elektrárnách II.**

**Předmět a popis požadovaných služeb:**

* Zkoušení svarových spojů plechů, trubek a trubkových odboček dle předpisů jaderných elektráren (1 svarový spoj o délce 500 mm/Kč, bez DPH)
* Provádění krycích vrstev Framatome, příp. jiných typů, s autorizovaným dozorem

(1 svarový spoj s krycí vrstvou/Kč, bez DPH)

* Zkoušky svarových spojů s vrstvami Framatome a náhradami cyklováním vzorků,

(1 svarový spoj/Kč, bez DPH)

* Zpracování technické dokumentace (vyhodnocení výsledků, zpracování postupů oprav a způsoby zkoušení vrstev, technická zpráva) ke zkouškám krycích vrstev kompozitních materiálů Framatome a náhrad (1 hodina/Kč, bez DPH)