**Technické podmínky pro „LABORATORNÍ NÁBYTEK“**

Tento dokument vymezuje nezbytné technické podmínky pro vypracování nabídek na veřejnou zakázku „Laboratorní nábytek“.

Předmětem veřejné zakázky „Laboratorní nábytek“ je 6 laboratorních stolů blíže specifikovaných výkresovou dokumentací, výkazem výměrů a standarty jednotlivých dílů a dále 10 kusy pracovních desek.

Seznam zařízení:

1. Stůl jednostranný, celkový rozměr 3210x850/900
2. Stůl oboustranný, celkový rozměr 2410x1500/900
3. Stůl oboustranný, celkový rozměr 2120x1500/900
4. Stůl jednostranný, celkový rozměr 4600x900/900
5. Stůl rohový, celkový rozměr 1950x700/750 – 1500x600/750
6. Stůl laboratorní, celkový rozměr 1450x750/750
7. Pracovní deska, 10 kusů, postforming, rozměr 1200x600/28

Laboratorní nábytek bude konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14 056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou a v souladu s ČSN EN 13 150, ČSN EN 16 121+A1, ČSN EN 1730, ČSN EN 15 372, ČSN EN 14 072, ČSN EN 527-1, 527-2, 527-3, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073-2, ČSN EN14 073-3, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti, dle požadavků směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU pro laboratorní stoly (doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly s elektrorozvody).

Zařízení bude splňovat technické a konstrukční podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.