**Fakulta elektrotechniky a informatiky – katedra 410**

**Stůl laboratorní (umístění - laboratoř EB 018)**

Výškově přestavitelný stůl s nástavbou a příslušenstvím, příklad provedení:

Výška rámu stolu cca 875-1155, výška s nadstavbou cca 1900mm

šířka rámu, 1800-2000, desky cca 2000

hloubka rámu i desky 700-800 mm.

Barva rámu šedá, blízká RAL 7035/5012, barva desky dtto nebo dekor dřeva.  

Ilustrační foto požadovaného stolu.

**Sestava stolu:**

* 1x rám stolu
* 1x pracovní deska LTD, cca 2000 x 750 mm, tloušťka min. 25mm
* 1x podvěsný stolový kontejner se zásuvkami
* 1x kovový perforovaný panel (s rámem nebo sada do zádového rámu konstrukce stolu)
* 2x sklopná/nastavitelná police pro přístroje
* 1x fixní police průběžná přes celou šířku stolu
* 1x rampa, určená k instalaci osvětlovacího tělesa nebo zavěšení nářadí
* 1x zásuvková lišta (průběžný kanál) s jednou elektrickou zásuvkou 400V/16A, a el. zásuvkami 230V/16A s jističem.