Příloha č. 1 - **Technická specifikace**

**Technická specifikace**

**Zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení uživatelů.

**Výrobce zařízení:** *uvede účastník*

**Přesné typové označení zařízení:** *uvede účastník*

**Zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů musí splňovat následující kritéria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Požadované hodnoty – musí být splněno!** | **Hodnota nabízeného přístroje** |
| Zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů dle normy ČSN EN 13 821, ASTM E 2019, ISO/IEC 80079-20-2:2016 | ANO | *účastník uvede ANO/NE* |
| Záznamové zařízení a software pro vyhodnocení a přípravu (tisk) protokolu | ANO | *účastník uvede ANO/NE* |
| Možnost testování LEL – dolní meze výbušnosti prachu | ANO | *účastník uvede ANO/NE* |

*Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.*