Příloha č. 5

**Informace a podmínky instalace modulů**

Místem instalace výukových modulů této veřejné zakázky je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, místnost J 225.

V místnosti J225 určené pro uložení všech 4 výukových modulů je nutné realizovat natažení rozvodů vody a odpadu v podlaze (dle přiloženého nákresu). Bude také provedena oprava dotčené podlahy a místa napojení na stávající rozvody, tak aby byly zachovány jejich funkční a estetické vlastnosti i po provedení nových rozvodů. Stejně tak bude nutné v místnosti v bočních stěnách, u kterých budou moduly následně umístěny, přidat 4 nové el. zásuvky (dle přiloženého nákresu). Vzhledem k velikosti místnosti a jejímu účelu sloužit skupinám studentů pro prezentaci výukových modulů, není možné zde uložit velkoobjemové zásobníky vody (např. 200 l), ani více maloobjemových zásobníků.

V příloze je také uvedena fotodokumentace stávajícího stavu jednotlivých místností.

V budově jsou k dispozici schodiště a 2 výtahy, jejichž fotodokumentace a rozměry jsou uvedeny v příloze.

Přílohy:

1. Nákres místnosti J225
2. Fotodokumentace místnosti J225
3. Informace starý výtah
4. Informace nový výtah